

**Aktuelle Trinkwasserwerte**

Die Veröffentlichung der angegebenen Trinkwasserwerte erfolgt gemäß der Trinkwasser-Verordnung BGBl. II Nr. 304/2001 idgF.

Entnahmestellennummer 07

Bezeichnung Entnahmestelle: Brunnen Teucht II

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Trinkwasserparameter** | **Einheit** | **Ergebnis** | **Indikator- bzw.** |
|  |  | **Prüfbericht vom 06.06.2023** | **Parameterwerte** |
|  |  |  |  |
| Wassertemperatur | ° C | **10,8** | 25 |
| pH-Wert |  | **7,8** | 6,5 - 9,5 |
| Calcium | mg/l | **45,9** | 400 |
| Magnesium | mg/l | **10,4** | 150 |
| Natrium | mg/l | **7,92** | 200 |
| Kalium | mg/l | **1,55** | 50 |
| Sulfat | mg/l | **7,1** | 250 |
| Chlorid | mg/l | **1,3** | 200 |
| Nitrat | mg/l | **<1** | 50 |
| Eisen | mg/l | **<0,01** | 0,2 |
| Mangan | mg/l | **<0,005** | 0,05 |
| Carbonathärte | °dH | **9,04** | - |
| Gesamthärte | °dH | **8,81** | >8,4 |
| Pestizide (Rohrnetzprobe) | µg/l | **Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar** | - |

**Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden – im Rahmen des Untersuchungsumfanges – eingehalten.**